Аварийность  и травматизм за 6 месяцев 2026 года
В отчетном периоде зафиксировано снижение как смертельного, так и тяжелого травматизма по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число случаев травматизма с 5 снизилось до 1. Количество пострадавших уменьшилось на 9 человек. 

Аварийность и травматизм

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование показателя
	6 мес. 2025
	6мес 2026

	
	Количество несчастных случаев со смертельным исходом
	1
	1

	
	Количество групповых несчастных случаев, в том числе:
	2
	0

	
	- со смертельным исходом
	2
	0

	
	- с тяжелым исходом
	0
	0

	
	Количество несчастных случаев с тяжелым исходом
	3
	0

	
	Количество аварий 
	1
	2

	
	Количество утрат ВМ
	0
	0

	
	Количество инцидентов
	12
	6

	
	Количество аварий на объектах энергонадзора
	335
	0

	
	Аварий расследуемых Ростехнадзором 
	4
	0

	
	Всего травмированных:
	10
	1

	
	- из них со смертельным исходом
	3
	1


За 6 месяцев 2026 года на подконтрольных Управлению объектах зарегистрирован 1 несчастный случай со смертельным исходом.
За аналогичный период прошлого года: 1 смертельный (Г), 3 тяжелых (Г-1, У-2) и 2 групповых несчастных случая (Г-1, У-1).

Рудник «Дуэтский», ООО Рудник «Дуэт» – 2 класс опасности- (Г) 

21.05.2026 при выполнении сменного наряд-задания на зачистку уклона № 40/4 гор. +250/+215 м (север) от горной массы на подземном руднике «Дуэтский» ООО Рудник «Дуэт», при неизвестных обстоятельствах проходчик 5 разряда поднялся на вертикальную горную выработку на 3,5 м выше уклона в технологическое окно, в выработанное пространство, при этом произошла «подвижка» горной массы и его затянуло внутрь дучки, горная масса сдавила корпус тела, что привело к травмам не совместимым с жизнью.

Причины несчастного случая:

1. Нарушение технологического процесса, выразившееся в ведении горных работ в недействующих горных выработках, без разработанной в установленном порядке проектной документации.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся:

- в выдаче наряда на выполнение работ в место, в котором имеются нарушения требований безопасности;

- в не проведении осмотра лицом технического надзора каждого рабочего место в течение смены, допуске производства работ при нарушении требований безопасности;

- в не проведении ежеквартальных обследований всех действующих горных выработок, на соответствие их проектной документации, паспортам, а также правил безопасности, с последующим составлением актов обследований.

3. Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля выразившаяся в неудовлетворительной организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при ведении горных работ со стороны руководства ООО Рудник «Дуэт».

4. Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда выразившееся в нахождении пострадавшего в месте, не указанном в наряд-задании, с которым был ознакомлен под роспись.

Зарегистрировано 2 аварии (за 6 месяцев 2025 –2 аварии на ОПО и 4 аварии в энергетике расследуемые комиссией Управления).  

Площадка нефтебазы п. Тикси, ГУП «ЖКХ РС(Я)» – 3 класс опасности- (НХ) 

20.01.2026 на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы п. Тикси» III класса опасности (рег. № А73-00646-0068), при производстве работ по перекачке топлива марки ТС-1 из резервуара № 3 (РВС-1000) на расходные резервуары РГС-25 произошел неконтролируемый выброс (разлив) опасных веществ (нефтепродуктов) по причине не выключения перекачивающего насоса.

Автономном учреждении РС(Я) «Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. Решетникова В.П.» – (Лифт)
04.02.2026 в результате спуска подъемника в доме инвалидов АО РС(Я) Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. Решетникова В.П. получатель социальных услуг, находившийся на 1 этаже под платформой получил незначительные повреждение здоровья.

За полугодие 2026 года произошло 12 инцидентов.
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